[XT788 G网上网补丁](http://www.in189.com/thread-604790-1-1.html)使用方法,亲测 OK：

-----------------------------------------------------------

1、先安装 GPRS开关 软件；

2、将C 网上网开关插件放到桌面上，并打开；

3、打开 GPRS开关 里面打上√，大家可以看到任务栏上原来是显示 3G 字样的，就变成显示 G 了，这就表示在用GPRS了。

这里要注意的是，现在桌面上的上网开关虽然显示的是C网，但实际上变成了 G网的上网开关了。如果要变成C网上网，需要将 GPRS开关 里的 √ 去掉才行。

其他注意事项：

1、安装补丁后，在插件里面不会有G网的上网开关；

2、补丁在手机关机重启后，需要重新打开；

3、支持 GPRS 上网，EDGE 似乎不支持；